Műszaki leírás

Helyszín: Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és AMI (Nagymaros, Fehérhegy utca 2.)
Elvégzendő feladatok:
· Szaniter egység felújítása részben rendelkezésre álló alapanyagokból - A kialakítandó szaniter egység kialakítása, elosztása a jelenlegivel megegyező, kisebb változtatásoktól eltekintve
· A szennyvízelvezető és vízkiállások helye nem változik, a csatlakozó vezetékek csövek, amelyek az aljzatban, valamint a falban futnak, nem kerülnek cserére a s szaniteregység és az udvari összefolyó akna közötti csőszakasz kivételével, amelynek cseréje elengedhetetlen.
Rendelkezésre álló alapanyagok, beépítendő egységek:
	Megnevezés
	Mennyiség

	UH-307474 Ragno Grace bianco fényes 20x50 falicsempe, 00R4CT14
	100,8 m2

	Hörmann ZK elem 75x210 J/B RAL 9016, fekete kilincsel, saroktokkal
	7 db

	HÖR273254 Hörmann ZK elem 90x210 J/B RAL 9016, fekete kilincsel, saroktokkal
	4 db

	UH-C001226 Fap Nux Taupe Matt 30x60 (fOQ6)
	37,8 m2

	GERBERIT WC ALSÓ KIF. MÉLYÖBL. (FEHÉR, I. OSZT.)
	10 db

	31-GR10600111 GEBERIT RIO WC TART. APIIO
	10 db

	49-BRH614 MKW WC ÜLÖKE UNIVERSAL FEHÉR MŰA.ZSAN.
	10 db

	51-AB419156 ALFÖLDI BÁZIS 4191 MOSDÓ 55*45CM
	9 db

	96-BAG2 FERRO ALGEO MOSDÓCSAPTELEP
	11 db

	03-STY63832 STYRON CSŐSZIFON 32-ES
	11 db

	03-HC-15S,STY542 LEERESZTÓ SZELEP 5/4"
	11 db

	02-97035000 SANLAND 1/2-3/8" SAROKSZELEP SCHELL
	25 db

	07-00010011F PROBY SILICONE FEHÉRGOMBÁSODÁS GÁTLÓ
	4 db

	07-030120013 WC ÜLTETÓGUMI
	10 db

	07-020190007 WC RÖGZÍTÓ KÉSZLET (hatlapfejű)
	10 db

	07-020190002 MOSDÓ RÖGZÍTÓ KÉSZLET 10*125mm
	10 db

	51-AB414501 4145 ALFÖLDI KÉZMOSÓ 45*36 FEHÉR
	2 db

	16-VG354978 VIEGA 1/2-20MM CSAPHOSSZABBÍTÓ
	30 db

	59-G5S23H041620T TH 16*1/2 FALIKORONGPRESSZ
	50 db

	59-G5S13H665666T TH T IDOM PRESSZ
	30 db

	59-G5S13H665656 TH T IDOM PRESSZ
	10 db

	59-G5SIOH162000T TH T IDOM PRESSZ
	10 db

	59-G5SIOH202000 TH T IDOM PRESSZ
	10 db

	59-G5S23H042020T TH 20*1/2" FALIKORONGPRESSZ
	10 db

	59-VS0100452 VALSIR MIXAL 20*2 SZIG.CSŐ O. 2ALU
	100 m

	59-VS0100450 VALSIR MIXAL 16*2 SZIG.CSŐ O. 2ALU
	50 m

	07-STU20 STUKATUR GIPSZ 20KG
	1 zsák

	07-020290013 PRÓBADUGÓ 1/2" KÉK/PIROS
	50 db


 
Főbb munkafolyamatok tételenként:
· bontás, sitt elszállítása: jelenlegi teljes, a felújítással érintett aljzat, csempe burkolat, meglévő szaniter egységek, csaptelepek elbontása, elszállítása
· víz, szennyvíz hálózat szerelés: az új szaniter egységekhez a szennyvíz és vízhálózat kialakítása, bekötése
· villamos hálózat szerelés: szükség esetén a vezeték újra húzása, kapcsolók, lámpák cseréje a jelenleg érvényben lévő szabványokat, előírásokat
· ajtók és válaszfal felfogatók beállítása: új leválasztófalak beszereléséhez előkészítő munkák, ajtók beállítása
· betonozás, járófelület képzése: bontás után az aljzat kiegyenlítése, a járólapozáshoz szükséges fogadó felület kialakítása
· falazat: falfelület festéshez és burkoláshoz szükséges előkészítése (visszajavítás, glettelés, csiszolás)
· burkolás: járófelület és falfelület burkolása és fugázása meglévő csempével és burkolólappal
· glettelés, festés: falfelület festése minimum két rétegben fehér színre

Terület mérete:
· Alapterület:
· Fiú mosdó: 17,25 m2
· Fiú mosdó előtér: 11, 4 m2
· Leány mosdó: 9,54 m2
· 
· Oldalfalak:
· Fiú mosdó: 86,26 m2
· Fiú mosdó előtér: 50 m2
· Leány mosdó: 43 m2

